**南充市光彩大市场小区应急维修工程预算报告**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 （施工工艺） | 计量单位 | 工程 数量 | 综合 单价 | 小计（元） |
| 1 | 混凝土开槽 | 路面混凝土开槽30×40 | m | 60 | 25 | 1500 |
| 2 | 混凝土路面恢复 | 混凝土路面恢复C30硂、人工 | m | 60 | 35 | 2100 |
| 3 | 地砖恢复 | 地砖恢复、地砖、河沙、水泥、人工 | m² | 12 | 79 | 950 |
| 4 | 门面柱拆、恢复 | 门面柱原来的拆除、恢复 | 个 | 8 | 985 | 7880 |
| 5 | 消防管改造 | 镀锌铁管φ100、人工 | m | 200 | 120 | 24000 |
| 6 | 消防管改造 | 镀锌铁管DNφ63、人工 | m | 30 | 80 | 2400 |
| 7 | 截止阀 | φ100截止阀 | 个 | 2 | 205 | 410 |
| 8 | 阀门井 | 阀门井φ80×70人工材料 | 个 | 2 | 600 | 1200 |
| 9 | 辅料 | 防锈漆、玻纤灰、焊条、螺丝 | 批 | 1 | 1000 | 1000 |
| 10 | 安装消防箱、管、消防头 | 安装8个消防箱、φ100管200m、DNφ63管30m、消防头6个、人工 | 批 | 1 | 7390 | 7390 |
| 11 | 垃圾清运 | 所有的垃圾清运费 | T | 7.5 | 100 | 750 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 49580 |